**УТВЕРЖДАЮ**

**Главный инженер ПАО «Мосэнерго»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Н. Ленёв**

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг: «Поверка и подготовка к поверке водоизмерительной аппаратуры на сбросе сточных вод» ТЭЦ-12 - филиала ПАО «Мосэнерго» в 2016 году**

1. **Информация о закупке в ГКПЗ.**

|  |  |
| --- | --- |
| Направление: | Услуги производственного характера |
| Вид затрат: | 3502020000 Услуги по метрологии |
| Номер закупки: | G16P200334 |
| Код по ОКДП; ОКДП2: | 7424000; 71.12.40.120 |

1. **Наименование основных фондов (зданий и сооружений, передаточных устройств, оборудования) и тип оборудования.**

Номенклатура, технические характеристики оборудования и приборов приведены в Приложении №1 к Техническому заданию.

1. **Место расположения основных средств.**

ТЭЦ-12 г. Москва, ул. Бережковская набережная, д.16.

1. **Вид услуг и сроки выполнения.**

Общий срок выполнения услуг по Техническому заданию:

июль по декабрь 2016 г.

Сроки выполнения услуг на 2016 год устанавливаются в соответствии с графиками выполнения услуг и приведены в Приложении №3 к Техническому заданию.

1. **Наименование услуг и физические объемы.**

Поверка и подготовка к поверке водоизмерительной аппаратуры на сбросе сточных вод. Объем услуг, выполняемых Исполнителем, и начальная стоимость приведены в Приложении №2 к Техническому заданию.

1. **Требования к Исполнителю.**

Услуги должны быть оказаны квалифицированными специалистами Исполнителя.

При привлечении для выполнения услуг по Техническому заданию субподрядчиков или других исполнителей Исполнитель предоставляет соответствующую информацию с приложением материалов, подтверждающих добровольное согласие привлекаемого лица к участию в выполнении требований Технического задания. Требования к количеству и квалификации персонала представлены в разделе 8 Технического задания.

Участник, субподрядчик в случае его привлечения, должен обладать положительным опытом работы по выполнению услуг, предусмотренных Техническим заданием, на аналогичном оборудовании, за последние 3 (три) года, предшествующих дате заключения договора.

Фактами, подтверждающими наличие положительного опыта, являются положительные референции заказчиков и другие документы с положительными отзывами о качестве предоставленных услуг на аналогичном оборудовании.

Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации на выполнение работ и (или) оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений, предусмотренных Техническим заданием, действующий на весь период исполнения услуг по данному Техническому заданию.

Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных в Российской Федерации: строительные нормы и правила, межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности для обслуживаемого оборудования; правила пожарной безопасности, государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.

Подробные требования к Исполнителю по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охране окружающей среды, изложены в Приложении №4 к Техническому заданию.

В ходе выполнения работ в соответствии с Техническим заданием Заказчик не предоставляет жилье персоналу Исполнителя, а также не оплачивает проезд до места работы и обратно, не оплачивает командировочные расходы.

Участник должен принадлежать к субъектам малого и среднего предпринимательства.

1. **Основные технические требования на выполняемые услуги.**

Поверка и подготовка к поверке водоизмерительной аппаратуры на сбросе сточных вод. должно проводиться в соответствии с техническим описанием, инструкцией по эксплуатации изготовителя и методикой поверки на соответствующее средство измерений.

Работы производятся по месту нахождения Заказчика. При необходимости выполнения работ по месту нахождения Исполнителя, демонтаж, установка и доставка средств измерений производится силами и за счет Исполнителя.

Работы производятся в зоне действующего оборудования.

Работы должны выполняться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97 (с дополнениями и изменениями на 03.04.2000г.), федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», «Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 15-34.0-03.301 (ВППБ-01-02095), и законом «Об охране окружающей природной среды».

Ход работ может контролироваться на любом этапе выполнения работ персоналом филиала ПАО «Мосэнерго» и сотрудниками метрологической службы (Генеральной дирекции) ПАО «Мосэнерго».

В случае обнаружения причин, препятствующих безопасной эксплуатации оборудования или ограничивающих сроки и параметры дальнейшей эксплуатации, Исполнитель обязан в течение суток официально уведомить об этом для оперативного решения по устранению причин.

Все виды работ выполняются с применением инструмента и приспособлений Исполнителя работ.

1. **Требования к комплектации и квалификации персонала.**

К выполнению услуг могут быть допущены лица, прошедшие профильное обучение, аттестацию и годные по состоянию здоровья.

Исполнитель несет ответственность за технологию безопасного производства работ, выполнение требований действующих правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии.

1. **Требования к проведению и приемке выполненных услуг.**

Приемка выполненных услуг должна производиться в соответствии с требованиями «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», СО 34.04.181-2003. Результаты поверки оформляются в соответствии с методиками поверки и [приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 2 июля 2015 г. № 1815 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке"](garantF1://71082810.0).

Исполнитель по результатам выполненных услуг предоставляет:

- свидетельства поверке (сертификат о калибровке);

- акты выполненных услуг в 3-х экземплярах на бумажном носителе;

- счета и счета-фактуры.

1. **Гарантии Исполнителя работ.**

Все виды услуг должны быть окончены в сроки, установленные графиком выполнения услуг (Приложение №3 к Техническому заданию).

Исполнитель должен гарантировать качество выполненных работ, подтвержденное соответствием технических характеристик средств измерений нормативной документации.

Гарантией на выполненные услуги является наличие оттиска поверительного клейма или свидетельства о поверке средств измерений.

Исполнитель должен обеспечить сохранность средств измерений Заказчика, переданных ему для поверки.

1. **Начальная (максимальная) стоимость услуг на 2016 год.**

Начальная (максимальная) стоимость услуг, выполняемых в соответствии с Техническим заданием, на 2016 год составляет 338853,55 руб. без НДС.

1. **Список Приложений.**

Приложение №1. Номенклатура и технические характеристики средств измерений.

Приложение №2. Ведомости объемов и сметная стоимость услуг.

Приложение №3. График оказания услуг.

Приложение №4. Требования по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охране окружающей среды.

Приложение №5. Требование по обеспечению информационной безопасности.

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор ТЭЦ – 12 –**  **филиала ПАО «Мосэнерго»** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Чистов** |
| **Главный метролог – начальник метрологической службы** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Покатилов** |
| **Начальник управления АСУ** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Смирнов** |
| **Начальник СКРиРП** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.И. Селиванов** |