Приложение № 1 к Техническому заданию

«Обследование баков и резервуаров ТЭС-филиалов и котельных ПАО «Мосэнерго»

**Перечень и технические характеристики баков на ТЭЦ- филиале ПАО «Мосэнерго»,**

**подлежащих обследованию в 2016 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование бака, место установ-ки: внутри (здание, помещение, в рядах…, в осях …, на отм….м); на улице (на площадке у здания …….)  станционный № | Год ввода в эксплуатацию | Фактический срок эксплуатации на 31.12. 2015, лет | Технические характеристики | | | | | Год последнего обследования, организация- исполнитель |
| Тип (наземный,/  подземный) | Материал\*  (металл, ж/бетон) | Диаметр, м | Высота, м | Объем,  м3 |
| 1 | Бак хранения трансформаторного масла №1  (станционный № 1БТрМ)  Металлический резервуар цилиндрической формы снаружи выложен кирпичом. Установлен на площадке подсобного хозяйства. | 1966 | 49 | Подземный | **-** | 3.0 | 5.0 | 35.0 | ООО Научно-производственная компания «ВТИ » 2006 год |
| 2 | Бак хранения трансформаторного масла №2  (станционный №2БТрМ)  Металлический резервуар цилиндрической формы снаружи выложен кирпичом. Установлен на площадке подсобного хозяйства. | 1966 | 49 | Подземный | - | 3.0 | 5.0 | 35.0 | ООО Научно-производственная компания «ВТИ » 2005 год |
| 3 | Маслобак №1 для накопления и хранения грязного турбинного масла | 1959 | 56 | подземный | металл | 3,5 | 1,2 | 3,96 | Не проводилось. |
| 4 | Маслобак №2 для накопления и хранения грязного турбинного масла | 1959 | 56 | подземный | металл | 3,5 | 1,2 | 3,96 | Не проводилось. |
| 5 | Маслобак №3 для накопления и хранения грязного турбинного масла | 1959 | 56 | подземный | металл | 4,0 | 1,35 | 5,72 | Не проводилось. |
| 6 | Маслобак №4 для хранения и использования чистого турбинного масла | 1959 | 56 | подземный | металл | 4,0 | 1,35 | 5,72 | Не проводилось. |
| 7 | Маслобак №5 для хранения и использования чистого турбинного масла | 1959 | 56 | подземный | металл | 4,0 | 1,35 | 5,72 | Не проводилось. |
| 8 | Маслобак №1 для хранения чистого турбинного масла | 1966 | 49 | подземный | металл | 3,0 | 5,0 | 35,32 | 2006 г.ООО «НПК ВТИ» |
| 9 | Маслобак №2 для хранения чистого турбинного масла | 1966 | 49 | подземный | металл | 3,0 | 5,0 | 35,32 | 2006 г.ООО «НПК ВТИ» |
| 10 | Маслобак №3 для хранения чистого турбинного масла | 1966 | 49 | подземный | металл | 3,0 | 5,0 | 35,32 | 2006 г.ООО «НПК ВТИ» |
| 11 | Маслобак №4 для аварийного слива турбинного масла | 1966 | 49 | подземный | металл | 3,0 | 5,0 | 35,32 | 2006 г.ООО «НПК ВТИ» |

**Начальник ЭТС Волков А.Ю.**

**Начальник ТС Г.Е. Голубев**